AVISO DE COTAÇÃO

N.º 003/GEA/POAL/2017

A Perícia Oficial de Alagoas, através da Gerencia Executiva Administrativa – GEA informa que está recebendo cotações para o processo abaixo descrito:

Processo: 2102.839/2016;

Prazo para envio das propostas: 5 (cinco) dias úteis, a parti desta publicação; OBJETO AQUISIÇÃO DE: Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica para a Perícia Oficial de Alagoas. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ESPECIFICAÇÕES | MEDIDA | QTD | DESTINO |
| 01 | CENTRAL DE ALARME | **Central de alarme micro – processada com teclado incluso.**Comunicação de dados via tecnologia ethernet e celular GSM/GPRS;Opção de configuração remota via TCP/IP;Reportagem de eventos para 02 destinos IP (empresas de monitoramento);Módulo quadriband (850,900,1800 e 1900 MHz);Suporte a 2 chips (SIM cards) de celularGPRS classe 10;Supervisão do link ethernet com intervalos de tempo configuráveis;Operação com IP lixo ou dinâmico;Capacidade para conexões com destinos DNS;Software para dowload e upload plataforma Windows, compatível com a maioria dos modems convencionais;Fonte chaveada full range de 90 – 265 VAC;Capacidade para conexão de até 4 teclados e 4 receptores;Até 2 partições;Identificação de usuário por controle remoto;Sistema de verificação de sabotagem da fiação dos sensores e dos dispositivos do barramento (teclados e receptores);Detecção de sobrecarga na saída auxiliar;Detecção de curto e corte da sirene;Detecção de corte da linha telefônica;Discadores para 8 números telefônicos (2 para monitoramento, 1 para dowload e 5 para telefones pessoais);3 protocolos de comunicação para trafegar via linha telefônica: contact ID, contact ID programável e ademco express;2 contas de monitoramento;Reportagem normal, dupla e Split;2 saídas PGM programáveis;Autoativação programável por inatividade ou agendada por horário;Recepção de até 128 dispositivos sem fio (sensores/controles remotos);Cancelamento automático de zona;Configuração de zona 24h com aviso sonoro;Função anunciador de presença por zona;64 senhas;Fusiveis de proteção rearmáveis;Carregador de bateria inteligente com proteção contra curto e inversão de polaridade da bateria;Indicação de bateria fraca de sensores sem fio ( sensores intelbras serie 2000);Gabinete plástico ou metálico para proteção da central com alojamento;C/ bateria selada 12v x 7ª – compatível com o equipamento incluída;C/Sirene para alarme – 120db incluída | UND | 06 | PERÍCIA OFICIAL. |
| 02 | SENSORES INFRAVERMELHO | Características:PET real < 35 kg – lentes de filtro óptico especiais: evitam disparos falsos provocados pela luz solar – dois piro-sensor infravermelho (duplo elemento) – compensação automática de temperatura – contador de pulsos ajustáveis – alta imunidade EMI/RFI. | UND | 51 | PERÍCIA OFICIAL |

SISTEMA DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | ESPECIFICAÇÕES | MEDIDA | QTD | DESTINO |
| 03 | COMPACTAÇÃO CARACTERÍSTICAS NVR | Suportar HVR (hybrid vídeo recorder): Câmeras IPs em módulos até o limite de 32 com câmeras analógicas.Suportar compressão H264;Suportar 8 canais de entrada de vídeo, gravação 960H real time;Suportar 8 canais de entrada de áudio;Possuir 1 saída de vídeo analógica, VGA e HDMI;Possuir 8 canais de visualização sincronizada;Suportar visualização via celular (iphone e android);Suportar múltiplos DDNS (No – IP, DynDNS, Oray, CN99, MYQ – SEE);Possuir 2 interfaces USB, suporta mouse e HD externo para backup;Possuir zoom em tempo tempo real time e na gravação local;Suportar diversas línguas para configuração tela;Suportar HD SATA (até 2 TB);Possuir controle remoto infravermelho e mouse USB;Possuir acesso remoto via software de monitoramento CMS/celular/Navegadores como internet explorer, Firefox, opera, safari e chrome;C/HD 2TB incluído. | UND | 13 | PERÍCIA OFICIAL. |
| 04 | CÂMERAS IP MEGAPIXEL | Características: Montagem em parede/teto monte;30 FPS;IMP/HDTV 720p;Lente entre 3,6 a 6,0 mm/F1.5;Alimentação POE através de ethernet;Recurso de interface de usuário pré-embaladas;Servidor NVR (incluído e instalado em qualquer computador com Windows ou Linux, o administrador pode acessar remotamente ou de qualquer navegador web;Informações intuitiva e carregado com características tais como informação estatística detalhada, múltiplas visões, as configurações da câmera versátil, análises avançadas e gravações de eventos personalizados;Relatório estatístico detalhado;Avaliar rapidamente a atividade da câmara importante e desempenho NVR com fácil de ler gráficos visualizados;Distribuição de atividadeAnalisar a distribuição de eventos desencadeada nas ultimas 24 h de câmeras ativo;Disk UsageManter o controle de espaço em disco disponível em seu NVR (s);NVR load;Gráficos mostrando Rx carga bandwidth, tx load largura de banda, e utilização da CPU;Múltiplas visões, oferecer a versatilidade para visualizar e gerenciar o sistema de vigilancia com uma variedade de pontos de vista diferentes;Exibir dispositivos;Todos os dispositivos listados em uma exibição organizada e detalhada;Ver transmissões ao vivo em uma única ou personalizável formato multi-câmera;Mapa;Upload de um piso plano e/ ou utilizar o google maps para diagrama e gerenciar sua configuração de vigilancia-detalhes;Detalhes-chave de endereço IP, versão do firmware, uptime, e mode de detecção;Monitor;Analise rapidamente uma conexão de câmera e atividade com gráficos visualizados;arquivo;Visão geral arquivados vídeos de uma câmera especifica;Configuração;Ajustar características básicas, tais como resolução, aos maios avançados, como FPS máximo;Gravações de eventos, dá-lhe uma variedade de opções e configurações para personalizar o seu registro câmeras;Power over ethernet adapter;NVR software;CD de instalação;Megapixel combinam para uso ao ar livre e indoor;Com a suíte de software incluída, inteligente e acessível sistema de gerenciamento de câmera IP. | UND | 100 | PERÍCIA OFICIAL |
| 05 | SWITHC | Switch c/ capacidade de 24 portas | UND | 11 | PERÍCIA OFICIAL |

Maiores informações no endereço: Rua João Pessoa, 290, 4° Andar sala 404, Centro - Maceió/AL, Fone: (82) 3315-6818, E-mail: sc.periciaoficial@gmail.com.

Maceió, 13 de janeiro de 2017.