AVISO DE COTAÇÃO

N.º 003/GEA/POAL/2017

A Perícia Oficial de Alagoas, através da Gerencia Executiva Administrativa – GEA informa que está recebendo cotações para o processo abaixo descrito:

Processo: 2102.839/2016;

Prazo para envio das propostas: 5 (cinco) dias úteis, a parti desta publicação; OBJETO AQUISIÇÃO DE: Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de locação de equipamentos para monitoramento e vigilância eletrônica para a Perícia Oficial de Alagoas. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | | ESPECIFICAÇÕES | MEDIDA | QTD | DESTINO |
| 01 | CENTRAL DE ALARME | **Central de alarme micro – processada com teclado incluso.**  Comunicação de dados via tecnologia ethernet e celular GSM/GPRS;  Opção de configuração remota via TCP/IP;  Reportagem de eventos para 02 destinos IP (empresas de monitoramento);  Módulo quadriband (850,900,1800 e 1900 MHz);  Suporte a 2 chips (SIM cards) de celular  GPRS classe 10;  Supervisão do link ethernet com intervalos de tempo configuráveis;  Operação com IP lixo ou dinâmico;  Capacidade para conexões com destinos DNS;  Software para dowload e upload plataforma Windows, compatível com a maioria dos modems convencionais;  Fonte chaveada full range de 90 – 265 VAC;  Capacidade para conexão de até 4 teclados e 4 receptores;  Até 2 partições;  Identificação de usuário por controle remoto;  Sistema de verificação de sabotagem da fiação dos sensores e dos dispositivos do barramento (teclados e receptores);  Detecção de sobrecarga na saída auxiliar;  Detecção de curto e corte da sirene;  Detecção de corte da linha telefônica;  Discadores para 8 números telefônicos (2 para monitoramento, 1 para dowload e 5 para telefones pessoais);  3 protocolos de comunicação para trafegar via linha telefônica: contact ID, contact ID programável e ademco express;  2 contas de monitoramento;  Reportagem normal, dupla e Split;  2 saídas PGM programáveis;  Autoativação programável por inatividade ou agendada por horário;  Recepção de até 128 dispositivos sem fio (sensores/controles remotos);  Cancelamento automático de zona;  Configuração de zona 24h com aviso sonoro;  Função anunciador de presença por zona;  64 senhas;  Fusiveis de proteção rearmáveis;  Carregador de bateria inteligente com proteção contra curto e inversão de polaridade da bateria;  Indicação de bateria fraca de sensores sem fio ( sensores intelbras serie 2000);  Gabinete plástico ou metálico para proteção da central com alojamento;  C/ bateria selada 12v x 7ª – compatível com o equipamento incluída;  C/Sirene para alarme – 120db incluída | UND | 06 | PERÍCIA OFICIAL. |
| 02 | SENSORES INFRAVERMELHO | Características:  PET real < 35 kg – lentes de filtro óptico especiais: evitam disparos falsos provocados pela luz solar – dois piro-sensor infravermelho (duplo elemento) – compensação automática de temperatura – contador de pulsos ajustáveis – alta imunidade EMI/RFI. | UND | 51 | PERÍCIA OFICIAL |

SISTEMA DE MONITORAMENTO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO | | ESPECIFICAÇÕES | MEDIDA | QTD | DESTINO |
| 03 | COMPACTAÇÃO CARACTERÍSTICAS NVR | Suportar HVR (hybrid vídeo recorder): Câmeras IPs em módulos até o limite de 32 com câmeras analógicas.  Suportar compressão H264;  Suportar 8 canais de entrada de vídeo, gravação 960H real time;  Suportar 8 canais de entrada de áudio;  Possuir 1 saída de vídeo analógica, VGA e HDMI;  Possuir 8 canais de visualização sincronizada;  Suportar visualização via celular (iphone e android);  Suportar múltiplos DDNS (No – IP, DynDNS, Oray, CN99, MYQ – SEE);  Possuir 2 interfaces USB, suporta mouse e HD externo para backup;  Possuir zoom em tempo tempo real time e na gravação local;  Suportar diversas línguas para configuração tela;  Suportar HD SATA (até 2 TB);  Possuir controle remoto infravermelho e mouse USB;  Possuir acesso remoto via software de monitoramento CMS/celular/Navegadores como internet explorer, Firefox, opera, safari e chrome;  C/HD 2TB incluído. | UND | 13 | PERÍCIA OFICIAL. |
| 04 | CÂMERAS IP MEGAPIXEL | Características:  Montagem em parede/teto monte;  30 FPS;  IMP/HDTV 720p;  Lente entre 3,6 a 6,0 mm/F1.5;  Alimentação POE através de ethernet;  Recurso de interface de usuário pré-embaladas;  Servidor NVR (incluído e instalado em qualquer computador com Windows ou Linux, o administrador pode acessar remotamente ou de qualquer navegador web;  Informações intuitiva e carregado com características tais como informação estatística detalhada, múltiplas visões, as configurações da câmera versátil, análises avançadas e gravações de eventos personalizados;  Relatório estatístico detalhado;  Avaliar rapidamente a atividade da câmara importante e desempenho NVR com fácil de ler gráficos visualizados;  Distribuição de atividade  Analisar a distribuição de eventos desencadeada nas ultimas 24 h de câmeras ativo;  Disk Usage  Manter o controle de espaço em disco disponível em seu NVR (s);  NVR load;  Gráficos mostrando Rx carga bandwidth, tx load largura de banda, e utilização da CPU;  Múltiplas visões, oferecer a versatilidade para visualizar e gerenciar o sistema de vigilancia com uma variedade de pontos de vista diferentes;  Exibir dispositivos;  Todos os dispositivos listados em uma exibição organizada e detalhada;  Ver transmissões ao vivo em uma única ou personalizável formato multi-câmera;  Mapa;  Upload de um piso plano e/ ou utilizar o google maps para diagrama e gerenciar sua configuração de vigilancia-detalhes;  Detalhes-chave de endereço IP, versão do firmware, uptime, e mode de detecção;  Monitor;  Analise rapidamente uma conexão de câmera e atividade com gráficos visualizados;arquivo;  Visão geral arquivados vídeos de uma câmera especifica;  Configuração;  Ajustar características básicas, tais como resolução, aos maios avançados, como FPS máximo;  Gravações de eventos, dá-lhe uma variedade de opções e configurações para personalizar o seu registro câmeras;  Power over ethernet adapter;  NVR software;  CD de instalação;  Megapixel combinam para uso ao ar livre e indoor;  Com a suíte de software incluída, inteligente e acessível sistema de gerenciamento de câmera IP. | UND | 100 | PERÍCIA OFICIAL |
| 05 | SWITHC | Switch c/ capacidade de 24 portas | UND | 11 | PERÍCIA OFICIAL |

Maiores informações no endereço: Rua João Pessoa, 290, 4° Andar sala 404, Centro - Maceió/AL, Fone: (82) 3315-6818, E-mail: sc.periciaoficial@gmail.com.

Maceió, 13 de janeiro de 2017.